Обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК МРЕЖА ПО УЛИЦА „КРАСИНО“ МЕЖДУ УЛ. „СТАРАТА ЦЪРКВА“ И УЛ. „МЕТОДИ МАКЕДОНСКИ“, КВ. „МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ“, РАЙОН „ВРЪБНИЦА“.
Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

1. Данни за възложителя.
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ул. „Московска №33, ЕИК 000696327, представлявана от Кмета Васил Александров Терзиев
2.
Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.
Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на нова ВиК мрежа по улица „Красино“ между ул. „Старата църква“ и ул. „Методи Македонски“, кв. „Модерно предградие“, район „връбница“. Канализационните и водопроводния клон, са както следва:
· анализационен клон 1 – по ул. „Красино“ с Ø300 и дължина 49,00 м.;
· Канализационен клон 2 – по ул. „Красино“ с Ø300 и дължина 55,70 м.;
· Канализационен клон 3 – по ул. „Красино“ с Ø300 и дължина 57,70 м.;
· Водопроводен клон  – по ул. „Красино“ с Ø110 ПЕ и дължина 197,54 м.


Работният проект е изготвен съгласно ИП за водопровод и канализация на обект: „Изграждане на ВиК мрежата на кв. Модерно предградие“, район „Връбница“.
Целта на проекта е да се осигури отвеждане и пречистване на отпадъчните води от територията, обхваната от изграждащите се канализационен клон и водопроводни клонове в цитирания участък, като това ще доведе до подобряване на условията на живот на жителите, населяващи тази част на кв. „Модерно предградие“, както и до опазване на околната среда. 
3.
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.
- цифров модел, предоставен от „ГИС-София“ ЕООД:

1. Подробен устройствен план и влезли в сила изменения на ПРЗ в обхвата на горния обект и прилежащите територии; 

2. Цифров модел на регулационния план във формат DWG;

3. Цифров модел на кадастъра на подземните проводи във формат DWG;

4. Цифров модел на кадастрална карта във формат DWG;

5. Нивелачни репери;

6. Реперажи и координати на геодезичните точки;

7. Нивелетни планове;

8. Сканирани изображения на кадастрални листа във формат TIF.
-   геодезическо заснемане;

- ИП за водопровод и канализация на обект: „Изграждане на ВиК мрежата на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“;

-   изходни данни от експлоатационните дружества;

4.
Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Обекта, предмет на инвестиционното предложение се ситуира в югозападната част на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“. Инвестиционното предложение обхваща изграждане на канализационни и водопроводни клонове по улица „Красино”, район „Връбница”.
Не се засягат защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство. Изграждането на канализационния и водопроводните клонове нямат трансграничен характер върху компонентите на околната среда.
Трасетата на колекторите и водопровода са изцяло в Публична общинска собственост. По време на изпълнение на СМР за осигуряване на достъп до съответния строителен участък ще се използват съществуващите в района на строителния участък улици от уличната мрежа на кв. „Модерно предградие“.
5.
Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.
При строителството ще се използват съвременни методи, като строително-монтажните работи по изпълнението на обекта включват дейности, характерни за ВиК обекти.
По време на изграждането на колекторите и водопроводите ще се използват материали съобразени със спецификата на обекта, като например:

- бетон, стомонобетон и бетонови изделия;

- метал;

- инертни материали;
- и др.
6.
Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране.

При изграждането на канализационните колектори и водопроводния клон ще бъдат иззети и генерирани основно следните отпадъци:

- смесени строителни отпадъци – 35,75 m³ ;

- трошен камък - 752,22 m³;

- бит. трошен камък – 258 m³;
- бетон – 27,90 m³;
- PE отпадъци – 3,58t.
7.
Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.
Очакваните количества отпадъчни води, които са смесени, се заустват в градската канализационна мрежа на гр. София и се отвеждат в ПСОВ „Кубратово“. Не се заустват във воден обект или собствена яма, или друго.
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